# ПРОТОКОЛ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поверки вольтметр лабораторный типа Д5081 №1510, принадлежащего ООО «РЭС».

### Средства поверки

|  |  |
| --- | --- |
| Н4-12 | %(диапазоны) |

### Условия поверки

* Температура 25 °С
* Влажность 40 %
* Давление 97 кПа.

Предварительный прогрев прибора 1 мин.

### Результаты поверки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предел измерения, ед. изм. | Поверяемый прибор | | Образцовый прибор | | | Основная погрешность прибора | Вариация показаний |
| Отсчет по шкале | Показание | Отсчет по шкале при прямом направлении тока, В | Отсчет по шкале при обратном направлении тока, В | Действительное значение |
| ↓↑ среднее значение | ↓↑ среднее значение |
| 7,5 В | 30 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 3 |  |  |  |  |  |
| 70 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 80 | 4 |  |  |  |  |  |
| 90 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 100 | 5 |  |  |  |  |  |
| 105 | 5,25 |  |  |  |  |  |
| 110 | 5,5 |  |  |  |  |  |
| 120 | 6 |  |  |  |  |  |
| 130 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 140 | 7 |  |  |  |  |  |
| 150 | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### Заключение

%(значение\_годности).

Поверку проводила организация ….

|  |  |
| --- | --- |
| Поверку провел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | %(фио\_поверителя) |